| Je näher die Wand, beziehungsweise das Objekt der Laser-Brille kommt, um so höher wird die Schall Frequenz . Widerstand ( R1 ) = Niedriger Widerstand. Widerstand ( R7 ) = Hoher Widerstand. In diesem Beispiel sind Sieben Laserdioden vorhanden . Das heißt die abstände können so nur in 7 Stufen gemessen werden . Beispiel : Diode wo an Widerstand ( R7 ) angeschlossen ist z.B. 7 Meter . Und die Diode wo an Widerstand ( R1 ) angeschlossen 1 Meter . Und die Diode wo an Widerstand ( R2 ) angeschlossen 2 Meter . Und die Diode wo an Widerstand ( R3 ) angeschlossen 3 Meter . Und die Diode wo an Widerstand ( R4 ) angeschlossen 4 Meter . Und die Diode wo an Widerstand ( R5 ) angeschlossen 5 Meter . Und die Diode wo an Widerstand ( R6 ) angeschlossen 6 Meter .